|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FROM** | | **TO** | |
| **[Module] Pin** | **Schematic Pin Name** | **[Module] Pin** | **Schematic Pin Name** |
| [Raspberry Pi] 40 | VBUS | [JP1] 1 | 5V |
| [Raspberry Pi] 36 | 3v3 | [JP1] 3 | 3v3 |
| [Raspberry Pi] 26 | GPIO 20 | [eRIC-LoRa] 1 | GPIO |
| [Raspberry Pi] 25 | GPIO 19 | [eRIC-LoRa] 2 | BUSY |
| [Raspberry Pi] 24 | GPIO 18 | [eRIC-LoRa] 5 | Host\_Ready |
| [Raspberry Pi] 22 | GPIO 17 | [eRIC-LoRa] 3 | SDO |
| [Raspberry Pi] 21 | GPIO 16 | [eRIC-LoRa] 4 | SDI |
| [Raspberry Pi] 20 | GPIO 15 | [eRIC-LoRa] 17 | Sleep |
| [eRIC-LoRa] 24 | RF\_Antenna | [J3] 3 | SIG |